Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego

**Szczegółowy opis dostarczonego pojazdu**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) 9 osobowego łącznie z kierowcą (8+1) samochodu typu van, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim według minimalnych parametrów technicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametr oferowany  (zaproponować lub potwierdzić)** |
| Rok produkcji 2018 |  |
| Pojemność nie mniejsza niż 1550 cm³ i nie większa niż 2550 cm³ |  |
| Moc silnika minimum 125 KM |  |
| Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| Norma emisji spalin - minimum EURO 6 |  |
| Manualna skrzynia biegów (min. 5 stopni + 1 wsteczny ) |  |
| Drzwi boczne przesuwane z prawej strony |  |
| Stopień przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie na wysokości progu |  |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone z wycieraczką |  |
| Przeszklenie przedziału pasażerskiego |  |
| Pokrycie ścian, słupków oraz sufitu tapicerką |  |
| Oświetlenie części pasażerskiej |  |
| ABS - system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania |  |
| ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |  |
| ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| Kolor lakieru – odcienie szarości lub jasne barwy typu biały, srebrny, beżowy - kolory do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| Zamek centralny |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| Osobne fotele trzeciego rzędu siedzeń z regulacją oparcia oraz zagłówkiem |  |
| Pojazd powinien posiadać możliwość szybkiego demontażu foteli w trzecim rzędzie i umieszczenia w to miejsce osoby na wózku inwalidzkim i odpowiednie jego zabezpieczenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Samochód musi w takim wypadku zapewnić możliwość przetransportowania 2 osób na odrębnych fotelach oraz 1 osoby na wózku inwalidzkim w trzecim rzędzie siedzeń |  |
| Każde miejsce siedzące wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |
| Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwanych |  |
| Liczba miejsc 1 + 8 |  |
| Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu (dla pasażera z możliwością dezaktywacji) |  |
| Pełne przeszklenie pojazdu |  |
| Funkcja blokowania drzwi |  |
| Czujnik (wskaźnik ) zapięcia pasów |  |
| Klimatyzacja całego przedziału pasażerskiego z nawiewem na przód i tył |  |
| Dodatkowa nagrzewnica na tył pojazdu |  |
| Czujnik parkowania tyłem |  |
| Radioodbiornik fabryczny |  |
| Przyciemnione szyby przestrzeni pasażerskiej |  |
| Lampy przeciwmgielne przód |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem |  |
| Gaśnica samochodowa |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Apteczka samochodowa |  |
| Lewarek |  |
| **Opis zabudowy specjalnej** |  |
| Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego |  |
| Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu |  |
| oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” |  |
| Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych |  |
| Pas trójpunktowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim |  |
| Winda elektryczna do wprowadzenia wózka inwalidzkiego w tym wózka elektrycznego |  |
| **Warunki gwarancji** |  |
| **minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na** silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne |  |
| **minimum 12 lat na perforację nadwozia** - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy |  |
| **minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą** - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy |  |